
**Инструкция по прошивке мобильных телефонов Nobby**

Перед прошивкой устройства рекомендуем сохранить или перенести свои данные с телефона, такие как контакты, фотографии и т.д. Убедитесь что аккумулятор устройства заряжен полностью. Для прошивки устройства следуйте шагам на скриншотах инструкции.

Шаг первый: В распакованном архиве Вы найдете папку с драйвером для устройства.

В зависимости от Вашей операционной системы. Если это 32 бита то и драйвера должны быть 32 бита, Если 64 бита то и драйвера 64 бита соответственно.


***Шаг второй: Прошивка***

Откройте папку  выберите и выберите 

Внимание: если появится сообщение от антивируса, можете его проигнорировать.


***Шаг третий: Настройка***

Нажмите «настройки»Выберите образ прошивки из скачанного архива , потом нажмите  для начала прошивки.



***Шаг четвертый: Подключите телефон к ПК***

Вытащите батарею из телефона, и с зажатой кнопкой "#" подключите телефон к ПК, программа начнет установку автоматически.

Внимание: Если установка не началась, проверьте правильность установки драйвера. Если все установлено правильно, в конце вы получите сообщение «Passed»

Теперь вы можете отсоединить устройство от компьютера и заново выньте аккумуляторную батарею и вставьте её на место, после включите устройство. Процесс прошивки завершен.